{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["【】5.4 投标报价汇总表","第100章 总则","第200章 路基工程","第300章 路面工程"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"【】5.4 投标报价汇总表","index":0,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"merged":[[1,1,1,5],[2,1,2,3],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,3,7,4],[8,2,8,4],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[12,2,12,4],[13,2,13,4],[14,2,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"工程量清单汇总表"]
[null,"合同段：2025年S536线K5+300-K14+000路基、路面安全隐患处治工程"]
[]
[null,"序号","章次","科目名称",null,"金额（元）"]
[null,"1","100"," 总则"]
[null,"2","200"," 路基工程"]
[null,"3","300"," 路面工程"]
[null,"4","第100章至第900章合计"]
[null,"5","已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计"]
[null,"6","清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计"]
[null,"7","计日工合计"]
[null,"8","暂列金额（不含计日工总额）"]
[null,"9","总价"]
[]
[null,"清单   第 1 页",{"$nulls":3},"共 1 页"]
[null,"备注：项目暂列金额按项目总价的2.91%取值。"]

{"sheet":"第100章 总则","index":1,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[15,1,15,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"  5.1 工程量清单表"]
[null,"工程量清单表"]
[null,"第100章 总则"]
[null,"子目号","子目名称","单位","数量","单价","合价"]
[null,"101","保险费"]
[null,"-01","建筑工程一切险","总额","1","517.71",518]
[null,"-02","第三方责任险","总额","1","517.71",518]
[null,"102","工程管理费"]
[null,"-01","竣工文件费","总额","1","612.66",613]
[null,"-03","安全生产费","总额","1","1941.4",1941]
[null,"105","交通维护费"]
[null,"-01","交通维护费","总额","1","2588.54",2589]
[]
[null,"第100章  合计   人民币",null,6179,null,"元"]
[null,"备注：暂列金额按项目总价的2.91%取值\t\t\t\t"]

{"sheet":"第200章 路基工程","index":2,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"  5.1 工程量清单表"]
[null,"工程量清单表"]
[null,"第200章 路基工程"]
[null,"子目号","子目名称","单位","数量","单价","合价"]
[null,"202","修复或完善排水、防护工程"]
[null,"-01","M10水泥砂浆抹面","m2","43",null,""]
[null,"-03","10cm厚C20混凝土护底","m3","0.8",null,""]
[null,"214","排水工程"]
[null,"-01","基坑挖土方","m3","2",null,""]
[null,"-02","M7.5浆砌片石水沟沟身","m3","15.2",null,""]
[]
[null,"第200章  合计   人民币",null,0,null,"元"]

{"sheet":"第300章 路面工程","index":3,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,5,27,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"  5.1 工程量清单表"]
[null,"工程量清单表"]
[null,"第300章 路面工程"]
[null,"子目号","子目名称","单位","数量","单价","合价"]
[null,null,"S536线K5+300-K14+000路基路面处治"]
[null,"305","挖除、铣刨旧路面"]
[null,"-01","挖除旧水泥混凝土路面（厚度20cm） 外运2km","m3","82.6",null,""]
[null,"-05","挖除旧土路基（厚度15cm）外运2km","m3","58.2",null,""]
[null,"308","路面基层"]
[null,"-01","15cm厚C15素混凝土基层","m2","413",null,""]
[null,"309","透层、粘层和封层"]
[null,"-01","铺设双层塑料薄膜","m2","413",null,""]
[null,"322","水泥混凝土面板"]
[null,"-01","浇筑C35混凝土路面（厚度20cm）","m2","413",null,""]
[null,"-05","中缝钢筋（14mm拉杆）","根","106",null,""]
[null,null,"拱涵涵面路基路面处治"]
[null,"305","挖除、铣刨旧路面"]
[null,"-01","挖除旧水泥混凝土路面（厚度20cm） 外运2km","m3","6.8",null,""]
[null,"308","路面基层"]
[null,"-01","10cm厚C15素混凝土基层","m2","22.5",null,""]
[null,"309","透层、粘层和封层"]
[null,"-01","铺设双层塑料薄膜","m2","22.5",null,""]
[null,"322","水泥混凝土面板"]
[null,"-01","浇筑C35混凝土路面（厚度20cm）","m2","22.5",null,""]
[null,"-05","路面钢筋","kg","303.4",null,""]
[]
[null,"第300章  合计   人民币",null,0,null,"元"]