{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["明细表1钢护栏","明细表2清洗钢护栏","明细表3标志牌清洗","明细表4（道口桩）","明细表5（标线）","汇总表 "],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":11},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"明细表1钢护栏","index":0,"n_rows":37,"n_cols":16,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[1,12,2,12],[1,13,2,13],[1,14,2,14],[1,15,2,15],[36,0,36,3],[37,0,37,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["G107线安全隐患专项处治项目钢护栏工程量明细表（一）"]
["序号","线路","桩号","位置","施工内容","三波A级钢护栏（米）",null,"二波B级钢护栏（米）",null,"桥梁连接二波B级钢护栏（米）","新增三              波端头     （个）","新增二             波端头    （个）","端头贴膜0.4m*0.4m（m²）","新增            轮廓标（块）   ","混凝土钻孔（水钻）（个）","备注"]
[{"$nulls":5},"拆除","新装","拆除","新装"]
[1,"G107","K1775-K1776","右","安装二波端头",{"$nulls":6},2]
[2,"G107","K1776-K1777","左","拆除、新装二波B级钢护栏、二波端头",null,null,4,4,null,null,1]
[3,"G107","K1780-K1781","左","安装二波端头",{"$nulls":6},1]
[4,"G107","K1781+200","左","拆除、新装二波B级钢护栏、二波端头、轮廓标、混凝土水钻（钻孔）",null,null,22,22,null,null,1,null,1,4]
[5,"G107","K1782+800","右","拆除、新装二波B级钢护栏、二波端头",null,null,8,8,null,null,1]
[6,"G107","K1783+700","左","桥梁连接二波B级钢护栏、二波端头",{"$nulls":4},8,null,1]
[7,"G107","K1783+920","右","拆除、新装二波B级钢护栏",null,null,4,4]
[8,"G107","K1783+960","右","拆除、新装二波B级钢护栏",null,null,4,4]
[9,"G107","K1784+030","右","拆除、新装二波B级钢护栏",null,null,8,8]
[10,"G107","K1785+780","右","拆除、新装二波B级钢护栏",null,null,8,8]
[11,"G107","K1785+820","右","拆除、新装二波B级钢护栏",null,null,24,24]
[12,"G107","K1786+750","左","拆除、新装二波B级钢护栏",null,null,4,4]
[13,"G107","K1787+150","右","拆除、新装二波B级钢护栏",null,null,4,4]
[14,"G107","K1787+200","右","拆除、新装二波B级钢护栏、二波端头",null,null,8,8,null,null,3]
[15,"G107","K1787+300","右","拆除、新装二波B级钢护栏、二波端头",null,null,8,8,null,null,1]
[16,"G107","K1787+580","右","拆除、新装二波B级钢护栏",null,null,8,8]
[17,"G107","K1787+650","右","拆除、新装二波B级钢护栏",null,null,4,4]
[18,"G107","K1787+920","右","拆除、新装二波B级钢护栏",null,null,2,2]
[19,"G107","K1787+980","右","拆除、新装二波B级钢护栏",null,null,4,4]
[20,"G107","K1789+050","右","拆除、新装二波B级钢护栏",null,null,4,4]
[21,"G107","K1788-K1789",null,"安装更换三波端头、二波端头",{"$nulls":5},2,1]
[22,"G107","K1798+450","左","拆除、新装三波A级钢护栏、三波端头、混凝土钻孔（水钻）",4,4,{"$nulls":3},1,{"$nulls":3},1]
[23,"G107","K1803-K1804","左","安装三波端头、轮廓标",{"$nulls":6},7,null,3]
[24,"G107","K1814+450","右","拆除、新装二波B级钢护栏",null,null,8,8]
[25,"G107","K1784-K1785",null,"端头贴膜",{"$nulls":7},0.8,null,null,"5个"]
[26,"G107","K1785-K1786",null,"端头贴膜",{"$nulls":7},0.4800000000000001,null,null,"3个"]
[27,"G107","K1786-K1787",null,"端头贴膜",{"$nulls":7},2.8800000000000003,null,null,"18个"]
[28,"G107","K1787-K1788",null,"安装二波端头、端头贴膜",{"$nulls":6},1,4.48,3,null,"28个"]
[29,"G107","K1788-K1789",null,"安装二波端头、端头贴膜",{"$nulls":6},5,2.8800000000000003,5,null,"18个"]
[30,"G107","K1789-K1790",null,"端头贴膜",{"$nulls":7},2.24,null,null,"14个"]
[31,"G107","K1790-K1791",null,"端头贴膜",{"$nulls":7},0.4800000000000001,null,null,"3个"]
[32,"G107","K1791-K1792",null,"端头贴膜",{"$nulls":7},0.32000000000000006,null,null,"2个"]
[33,"G107","K1793-K1794",null,"端头贴膜",{"$nulls":7},1.6,null,null,"10个"]
["合计",{"$nulls":3}," ",4,4,136,136,8,3,25,{"v":16.160000000000004,"d":"16.16"},12,5]

{"sheet":"明细表2清洗钢护栏","index":1,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,8],[29,0,29,3],[30,0,30,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["G107线安全隐患专项处治项目钢护栏清洗、加固工程量明细表（二）"]
["序号","线路","桩号","位置","施工内容","钢护栏清洗（m）","钢护栏加固增加螺帽、垫片（套）","钢护栏螺丝、垫片喷漆（套）","备注"]
[1,"G107","K1783+900-K1784+040","右","钢护栏清洗",140,385,385]
[2,"G107","K1783+960-K1784+000","左","钢护栏清洗",40,110,110]
[3,"G107","K1785+460-732","左","钢护栏清洗",272,"/","/"]
[4,"G107","K1785+720-K1786+000","右","钢护栏清洗",280,770,770]
[5,"G107","K1786+419-567","左","钢护栏清洗",148,"/","/"]
[6,"G107","K1786+620-700","左","钢护栏清洗",80,"/","/"]
[7,"G107","K1786+816-972","右","钢护栏清洗",156,"/","/"]
[8,"G107","K1787+050-282","右","钢护栏清洗",232,638,638]
[9,"G107","K1787+380-952","右","钢护栏清洗",572,1573,700]
[10,"G107","K1787+430-950","左","钢护栏清洗",520,"/","/"]
[11,"G107","K1788+000-332","右","钢护栏清洗",332,913,913]
[12,"G107","K1788+000-1789+000","左","钢护栏清洗",1000,2750,2750]
[13,"G107","K1788+828-1789+000","右","钢护栏清洗",172,473,473]
[14,"G107","K1789+000-100","右","钢护栏清洗",100,275,275]
[15,"G107","K1789+000-036","左","钢护栏清洗",36,99,99]
[16,"G107","K1789+448-512","右","钢护栏清洗",64,176,176]
[17,"G107","K1789+470-510","左","钢护栏清洗",40,110,110]
[18,"G107","K1790+220-248","左","钢护栏清洗",28,77,77]
[19,"G107","K1790+400-524","右","钢护栏清洗",124,341,341]
[20,"G107","K1790+440-524","左","钢护栏清洗",84,231,231]
[21,"G107","K1790+634-682","左","钢护栏清洗",48,132,132]
[22,"G107","K1791+600-660","左","钢护栏清洗",60,165,165]
[23,"G107","K1791+910-990","右","钢护栏清洗",80,220,220]
[24,"G107","K1792+690-730","左","钢护栏清洗",40,110,110]
[25,"G107","K1793+358-438","左","钢护栏清洗",80,"/","/"]
[26,"G107","K1793+660-816","左","钢护栏清洗",156,"/","/"]
[27,"G107","K1793+788-868","右","钢护栏清洗",80,"/","/"]
["合计",{"$nulls":3}," ",4964,9548,8675]

{"sheet":"明细表3标志牌清洗","index":2,"n_rows":53,"n_cols":8,"rows_kept":53,"merged":[[0,0,0,7],[52,0,52,2],[53,0,53,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["G107线安全隐患专项处治项目标志牌新增、校正、清洗工程量明细表（三）"]
["序号","线路","桩号","施工内容","标志牌清洗（套）","新增标牌（套）","交通标志            纠偏扶正\n（套)","备注"]
[1,"G107","K1779+200","交通标志纠偏扶正",null,null,1]
[2,"G107","K1779-K1780","交通标志纠偏扶正",null,null,2]
[3,"G107","K1779+500-K1780+500","新增标牌",null,2,null,"连续弯道标志牌φ89Δ1100mm"]
[4,"G107","K1783+900-K1785+000","标志牌清洗",10]
[5,"G107","K1785+000-K1786+000","标志牌清洗",7]
[6,"G107","K1786+000-K1787+000","标志牌清洗",8]
[7,"G107","K1787+000-K1788+000","标志牌清洗",16]
[8,"G107","K1788+000-K1789+000","标志牌清洗",8]
[9,"G107","K1789+000-K1790+000","标志牌清洗",27]
[10,"G107","K1790+000-K1791+000","标志牌清洗",3]
[11,"G107","K1791+000-K1792+000","标志牌清洗",14]
[12,"G107","K1792+000-K1793+000","标志牌清洗",11]
[13,"G107","K1793+000-K1794+000","标志牌清洗",8]
[14,"G107","K1794+950","交通标志纠偏扶正",null,null,1]
[15,"G107","K1795+980","交通标志纠偏扶正",null,null,1]
[16,"G107","K1796+400","交通标志纠偏扶正",null,null,1]
[17,"G107","K1794+000-K1795+000","标志牌清洗",13]
[18,"G107","K1795+000-K1796+000","标志牌清洗",22]
[19,"G107","K1796+000-K1797+000","标志牌清洗",10]
[20,"G107","K1797+000-K1798+000","标志牌清洗",4]
[21,"G107","K1798+400","交通标志纠偏扶正",null,null,1]
[22,"G107","K1798+000-K1799+000","标志牌清洗",8]
[23,"G107","K1799+000-K1800+000","标志牌清洗",4]
[24,"G107","K1800+750","交通标志纠偏扶正",null,null,1]
[25,"G107","K1800+000-K1801+000","标志牌清洗",4]
[26,"G107","K1801+600","新增标牌",null,1,null,"路面高凸标志牌φ89Δ600mm"]
[27,"G107","K1801+000-K1802+000","标志牌清洗",12]
[28,"G107","K1802+000-K1803+000","标志牌清洗",9]
[29,"G107","K1803+000-K1804+000","标志牌清洗",12]
[30,"G107","K1804+000-K1805+000","标志牌清洗",11]
[31,"G107","K1805+000-K1806+000","标志牌清洗",12]
[32,"G107","K1806+500","交通标志纠偏扶正",null,null,1]
[33,"G107","K1806+000-K1807+000","标志牌清洗",6]
[34,"G107","K1807+000-K1808+000","标志牌清洗",18]
[35,"G107","K1808+000-K1809+000","标志牌清洗",23]
[36,"G107","K1809+000-K1810+000","标志牌清洗",18]
[37,"G107","K1810+000-K1811+000","标志牌清洗",14]
[38,"G107","K1811+000-K1812+000","标志牌清洗",14]
[39,"G107","K1812+000-K1813+000","标志牌清洗",35]
[40,"G107","K1813+000-K1814+000","标志牌清洗",33]
[41,"G107","K1814+000-K1815+000","标志牌清洗",5]
[42,"G107","K1815+000-K1816+000","标志牌清洗",25]
[43,"G107","K1816+000-K1817+000","标志牌清洗",15]
[44,"G107","K1817+000-K1818+000","标志牌清洗",15]
[45,"G107","K1818+000-K1819+000","标志牌清洗",10]
[46,"G107","K1819+000-K1820+000","标志牌清洗",4]
[47,"G107","K1820+000-K1821+000","标志牌清洗",15]
[48,"G107","K1820+850","交通标志纠偏扶正",null,null,1]
[49,"G107","K1820+900","交通标志纠偏扶正",null,null,1]
[50,"G107","K1821+000-K1822+000","标志牌清洗",8]
["合计",null,null," ",491,3,11]

{"sheet":"明细表4（道口桩）","index":3,"n_rows":64,"n_cols":13,"rows_kept":64,"merged":[[0,0,0,12],[63,0,63,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["G107线安全隐患专项处治项目道口桩、里程碑、警示柱工程量明细表（四）"]
["序号","线路","桩号","位置","施工内容","道口桩\n（个)","里程碑（块）","百米桩（个）","新增                  警示柱\n（根)","混凝土钻孔（水钻）（个）","水泥砂浆灌缝60m修复（工日）","防撞墙         修复1处         （工日）","备注"]
[1,"G107","K1774+000","右","安装里程碑",null,1]
[2,"G107","K1774+950","左","安装道口桩",2]
[3,"G107","K1775+200","右","安装道口桩",1]
[4,"G107","K1776+000","左","安装道口桩",1]
[5,"G107","K1776+600","左","安装道口桩",2]
[6,"G107","K1780+150-210","/","水泥砂浆灌缝60m修复",{"$nulls":5},2]
[7,"G107","K1781+050","左","安装道口桩",2]
[8,"G107","K1781+350","右","安装道口桩",1]
[9,"G107","K1782+500左","左","安装道口桩",2]
[10,"G107","K1783+300","左","安装道口桩",1]
[11,"G107","K1783+300","右","安装道口桩",2]
[12,"G107","K1783+500","右","安装百米桩",null,null,1]
[13,"G107","K1784+200","左","安装道口桩",1]
[14,"G107","K1785+350","右","安装道口桩",1]
[15,"G107","K1786+400","左","安装道口桩",1]
[16,"G107","K1787+400","右","安装道口桩",2]
[17,"G107","K1787+600","左","安装道口桩",2]
[18,"G107","K1788+400","右","安装百米桩",null,null,1]
[19,"G107","K1788+500","右","安装百米桩",null,null,1]
[20,"G107","K1789+450","右","安装道口桩",2]
[21,"G107","K1789+800","左","安装道口桩",3]
[22,"G107","K1790+000","右","安装里程碑",null,1]
[23,"G107","K1790+300","左","安装道口桩",2]
[24,"G107","K1790+600","左","安装道口桩",2]
[25,"G107","K1791+000","右","安装里程碑",null,1]
[26,"G107","K1791+300","左","安装道口桩",2]
[27,"G107","K1791+300","右","安装道口桩",2,1]
[28,"G107","K1792+000","右","安装里程碑",null,1]
[29,"G107","K1792+950","右","安装道口桩",1]
[30,"G107","K1793+000","右","安装里程碑、里程碑刷漆、贴膜",null,1]
[31,"G107","K1793+450","左","安装道口桩",2]
[33,"G107","K1794+100","左","安装道口桩",2]
[34,"G107","K1794+500","右","安装百米桩",null,null,1]
[35,"G107","K1798+000","右","安装道口桩",3]
[36,"G107","K1798+300","右","安装道口桩",2]
[37,"G107","K1799+150","右","安装道口桩",3]
[38,"G107","K1801+300","右","安装道口桩",1]
[39,"G107","K1801+600","右","安装道口桩、修复防撞墙",1,{"$nulls":5},2]
[40,"G107","K1801+650","右","安装道口桩",3,{"$nulls":6}," "]
[41,"G107","K1803+050","右","安装道口桩",1]
[42,"G107","K1803+300","右","安装道口桩",2]
[43,"G107","K1803+900","右","安装百米桩",null,null,1]
[44,"G107","K1804+350","右","安装道口桩",1]
[45,"G107","K1804+950","右","安装道口桩",2]
[46,"G107","K1805+300","右","安装道口桩",2]
[47,"G107","K1805+400","右","安装百米桩",null,null,1]
[48,"G107","K1805+500","右","安装百米桩",null,null,1]
[49,"G107","K1807+100","右","安装道口桩",1]
[50,"G107","K1807+150","右","安装道口桩",2]
[51,"G107","K1808+400","右","安装道口桩",2]
[52,"G107","K1809+100","右","安装百米桩",null,null,1]
[53,"G107","K1809+600","右","安装道口桩",2]
[54,"G107","K1810+000","左","安装警示柱                                                                                  ",{"$nulls":3},45,45]
[55,"G107","K1810+000","右","安装百米桩",null,null,1]
[56,"G107","K1811+000","右","安装里程碑",null,1]
[57,"G107","K1812+350","右","安装道口桩",2]
[58,"G107","K1814+100","右","安装道口桩",2]
[59,"G107","K1815+000","右","安装道口桩",1]
[60,"G107","K1815+750","右","安装道口桩",2]
[61,"G107","K1818+900","右","安装百米桩",null,null,1]
[62,"G107","K1819+000","右","安装里程碑",null,1]
["合计",{"$nulls":3}," ",74,8,10,45,45,2,2]

{"sheet":"明细表5（标线）","index":4,"n_rows":35,"n_cols":17,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,1,12],[1,13,1,14],[1,15,1,16],[34,0,34,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["G107线安全隐患专项处治项目热熔标线工程量明细表（五）"]
["序          号","线路","施工桩号","位置","施工            内容","车道线",null,"边线",null,"中黄线",null,"车道线",null,"人行横道线",null,"停止线"]
[{"$nulls":5},"标线长度","面积        （m²）","标线长度","面积     （m²）","标线长度","面积      （m²）","标线长度","面积            （m²）","标线长度","面积         （m²）","标线长度","面积     （m²）"]
[1,"G107","K1775+240-400","/","标线","150*0.15*2根",45]
[2,"G107","K1776+640-900","右","标线","260*0.15*1根",39]
[3,"G107","K1780+430-780","/","标线","350*0.15*2根",105]
[4,"G107","K1781+467-967","/","标线","500*0.15*2根",150]
[5,"G107","K1783+350-480","/","标线","130*0.15*2根",39,"130*0.15*1根",19.5]
[6,"G107","K1783+900-999","/","标线","100*0.15*2根",30]
[7,"G107","K1784+000-350","/","标线","350*0.15*2根",105]
[8,"G107","K1784+500-800分路口","/","标线","250*0.15*2根",75,"280*0.15*2根",84,"250*0.15*1根",37.5,"116*0.15*1根",17.4]
[9,"G107","K1785+540-710","右","标线","170*0.15*1根",25.5]
[10,"G107","K1785+860-999","左","标线","140*0.15*1根",21]
[11,"G107","K1786+000-740","左","标线","740*0.15*1根",111]
[12,"G107","K1786+200-740","右","标线","540*0.15*1根",81]
[13,"G107","K1786+820-999","右","标线","180*0.15*1根",27]
[14,"G107","K1787+000-999","右","标线","1000*0.15*1根",150]
[15,"G107","K1787+274-820","左","标线","546*0.15*1根",81.89999999999999]
[16,"G107","K1788+000-999","右","标线","1000*0.15*1根",150]
[17,"G107","K1788+470-770","/","标线",{"$nulls":4},"120*0.15*1根",18]
[18,"G107","K1789+000-510","右","标线","510*0.15*1根",76.5]
[19,"G107","K1798+400","/","标线",{"$nulls":4},"20*0.15*1根",3,null,null,"5*0.45*14根/10*0.45*1根",36,"7*0.45*1根",3.15]
[20,"G107","K1799+400-640","/","标线","240*0.15*2根",72]
[21,"G107","K1805+800","/","标线",{"$nulls":4},"100*0.15*1根",15,null,null,"6*0.45*12根",32.4,"7*0.45*1根",3.15]
[22,"G107","K1814+490-999","右","标线","510*0.15*1根",76.5]
[23,"G107","K1817+410-710","/","标线",null,null,"300*0.15*1根",45]
[24,"G107","K1818+541-641","/","标线","100*0.15*1根",15,"100*0.15*1根",15,"40*0.15*1根",6]
[25,"G107","K1818+899-999","/","标线","100*0.15*2根",30]
[26,"G107","K1819+000-480","左","标线","480*0.15*1根",72]
[27,"G107","K1819+000-940","右","标线","940*0.15*1根",141]
[28,"G107","K1820+155-290","右","标线","135*0.15*1根",20.25]
[29,"G107","K1820+425-795","右","标线","370*0.15*1根",55.5]
[30,"G107","K1820+510-610","左","标线","100*0.15*1根",15]
[31,"G107","K1821+000-313","/","标线","313*0.15*2根",93.89999999999999,"213*0.15*2根",63.9,"260*0.15*1根",39]
["合计",{"$nulls":5},{"v":1903.0500000000002,"d":"1903.05"},null,{"v":227.4,"d":"227.40"},null,{"v":118.5,"d":"118.50"},null,{"v":17.4,"d":"17.40"},null,{"v":68.4,"d":"68.40"},null,{"v":6.3,"d":"6.30"}]

{"sheet":"汇总表 ","index":5,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["G107线安全隐患专项处治项目工程量汇总表                                                                         "]
["序号","项目名称","单位","数量","备注"]
[1,"更换波形梁板（三波A级）（含拆除）","m",4]
[2,"更换波形梁板（二波B级）（含拆除）","m",136]
[3,"新装桥梁连接二波B级钢护栏","m",8]
[4,"安装三波端头","个",3]
[5,"安装二波端头","个",25]
[6,"端头贴膜","m²",16.16,"0.4m*0.4m*101个(三级膜）"]
[7,"安装轮廓标","块",12]
[8,"混凝土钻孔（水钻）","个",50]
[9,"钢护栏清洗","m",4964," "]
[10,"钢护栏加固增加螺帽、垫片","套",9548]
[11,"钢护栏螺丝、螺帽垫片喷漆","套",8675]
[12,"标志牌清洗","套",491]
[13,"标志版面（安装）Δ600mmΔ1100mm","m²",1.39,"路面高凸Δ600mm一块                   连续弯道Δ1100mm二块                          "]
[14,"立柱（安装）φ89*4.5mm"," 根",3,"路面高凸φ89*4.5mm一根                   连续弯道φ89*4.5mm二根                          "]
[15,"交通标志纠偏扶正","套",11]
[16,"道口桩（更换）"," 个",74]
[17,"里程碑（更换）","块",8]
[18,"安装百米桩","个",10]
[19,"安装警示柱","根",45]
[20,"水泥防撞墙基座开裂及防撞墙修复（计时工）","工日",4,"水泥砂浆灌缝60m及防撞墙修复1处"]
[21,"热熔标线","m²",2341.05]